SEX DRIVE – РУКОВОДСТВО ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

Пульсатор SEX DRIVE был разработан как устройство для симуляции естественного сексуального акта. Он кардинально отличается от вибраторов с мотором, в настоящий момент представленных на рынке.

Пульсатор SEX DRIVE использует нарастающие поступательные движения, чтобы Вы смогли достичь незабываемого удовольствия.

Перед использованием ознакомьтесь с инструкцией.

ЗАРЯД

Для заряда батареи используйте прилагаемое зарядное устройство USB при выходном токе 1000 мА (при выходном токе более 1000 мА вставьте в розетку адаптер).

1. Вставьте зарядное устройство USB в розетку при выходном токе 1000 мА (при выходном токе более 1000 мА вставьте в розетку через адаптер).

2. Магнитное зарядное устройство подсоединяется к двум металлическим элементам на конце ручки пульсатора (заряд осуществляется через положительный и отрицательный полюса).

3. Индикатор под кнопкой горит, когда пульсатор заряжается. Индикатор перестает гореть, когда батарея полностью заряжена.

4. Перед первым использованием заряжайте батарею более 2 часов, чтобы убедиться, что она заряжена полностью.

5. Полного заряда батареи хватает на 1,5-2 часа использования пульсатора.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

Зажмите кнопку ○, пока не загорятся одновременно три индикатора. Нажмите кнопку ▲ для переключения в следующий режим. Нажмите кнопку ▼ для возврата в предыдущий режим. Устройство может работать в 10 различных режимах вибрации, один из которых обязательно Вам подойдет.

ОЧИСТКА, ХРАНЕНИЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ

Перед использованием промойте игрушку теплой водой без мыла. Не используйте средства, содержащие бензин, спирт или ацетон! После использования промойте девайс, а затем дайте ему высохнуть естественным путем. Храните в прохладном, недоступном для детей месте. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей и высоких температур – они могут повредить поверхность изделия. Рекомендуется использовать с лубрикантом на водной основе.

Пульсатор водонепроницаемый, однако, запрещается очищать ручку пульсатора во избежание попадания воды на панель управления, что может привести к повреждению микросхем и механизмов.

Ввиду магнитных характеристик пульсатора избегайте контакта поверхности пульсатора с картами с магнитной полосой (удостоверениями личности, банковскими и кредитными картами, картами членства, и т.п.), а также с электронными устройствами (часами, мобильными телефонами, и т.п.) во избежание размагничивания или повреждения.

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

При нажатии кнопок устройство не работает:

1) Батарея не заряжена, зарядить устройство.

2) Устройство заблокировано. Для снятия блокировки подсоедините магнитное зарядное устройство USB к ручке устройства и сразу отсоедините.

3) Когда устройство заряжается, на панели управления постоянно горит голубой индикатор. Но после извлечения зарядного устройства пульсатор не работает. Удостоверьтесь, что выходной ток адаптера – 1000 мА или более.